{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附表2"],"not_rendered":{"external_links":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附表2","index":0,"n_rows":25,"n_cols":16,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,15],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,2,14],[2,15,3,15],[22,0,22,15],[23,0,23,15],[24,0,24,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件4"]
["石家庄市2015年工业二氧化硫治理项目清单"]
["序号","（市）县","所属行业","企业名称","生产设施名称及编号","设备规模","治理措施","综合脱硫效率","减排量（吨/年）","总投资（万元）","其中（万元）",{"$nulls":4},"完成时间"]
[{"$nulls":10},"中央资金","省级财政资金","地市财政资金","业主单位自筹","银行贷款"]
[1,"高邑县","建筑陶瓷","河北莱特陶瓷有限公司","炉窑烟气脱硫治理",null,"炉窑、烟气进行脱硫改造",{"v":0.9,"d":"90%"},14,20,{"$nulls":5},"2015年6月"]
[2,"高邑县","建筑陶瓷","高邑县金华陶瓷有限公司","炉窑烟气脱硫治理",null,"炉窑、烟气进行脱硫改造",{"v":0.9,"d":"90%"},13.63,20,{"$nulls":5},"2015年6月"]
[3,"高邑县","建筑陶瓷","高邑县新恒盛陶瓷有限公司","炉窑烟气脱硫治理",null,"炉窑、烟气进行脱硫改造",{"v":0.9,"d":"90%"},22.4,20,{"$nulls":5},"2015年6月"]
[4,"高邑县","建筑陶瓷","高邑县汇德陶瓷有限公司","炉窑烟气脱硫治理",null,"炉窑、烟气进行脱硫改造",{"v":0.9,"d":"90%"},8.65,20,{"$nulls":5},"2015年6月"]
[5,"高邑县","建筑陶瓷","高邑县京华陶瓷有限公司","炉窑烟气脱硫治理",null,"炉窑、烟气进行脱硫改造",{"v":0.9,"d":"90%"},13.33,20,{"$nulls":5},"2015年6月"]
[6,"高邑县","建筑陶瓷","高邑县恒德陶瓷有限公司","炉窑烟气脱硫治理",null,"炉窑、烟气进行脱硫改造",{"v":0.9,"d":"90%"},10.67,20,{"$nulls":5},"2015年6月"]
[7,"高邑县","建筑陶瓷","高邑县恒力陶瓷有限公司","炉窑烟气脱硫治理",null,"炉窑、烟气进行脱硫改造",{"v":0.9,"d":"90%"},9.276,20,{"$nulls":5},"2015年6月"]
[8,"高邑县","建筑陶瓷","高邑县亚泰陶瓷厂","炉窑烟气脱硫治理",null,"炉窑、烟气进行脱硫改造",{"v":0.9,"d":"90%"},13.21,20,{"$nulls":5},"2015年6月"]
[9,"高邑县","建筑陶瓷","高邑县恒泰建筑陶瓷有限公司","炉窑烟气脱硫治理",null,"炉窑、烟气进行脱硫改造",{"v":0.9,"d":"90%"},6.336,20,{"$nulls":5},"2015年6月"]
[10,"高邑县","建筑陶瓷","高邑县五羊陶瓷有限公司","炉窑烟气脱硫治理",null,"炉窑、烟气进行脱硫改造",{"v":0.9,"d":"90%"},12.12,20,{"$nulls":5},"2015年6月"]
[11,"藁城区","热力供应","藁城区天信热力有限公司","锅炉","35T/h","改造前水膜脱硫，改造后双减脱硫",{"v":0.95,"d":"95%"},60,180,"/","/","/",80,100,"2015年6月"]
[12,"化工园区","原油加工及石油制品制造","中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司","220万吨/年催化裂化装置","220万吨/年","新建烟气脱硫设施（哈蒙电除尘+中悦浦利莱环保科技有限公司有机催化烟气综合清除利用技术）",{"v":0.61,"d":"61%"},500,21183,{"$nulls":3},21183,null,"2015年12月"]
[13,"鹿泉","建材","鹿泉区润东新墙材有限公司","砖窑","2.5*90米","新建脱硫塔",{"v":0.9,"d":"90%"},58,150,{"$nulls":3},150,null,"2015年12月"]
[14,"鹿泉","建材","河北中节能新型材料有限公司","隧道窑","6.9*130米","新建脱硫塔2套",{"v":0.85,"d":"85%"},null,600,{"$nulls":3},600,null,"2015年12月"]
[15,"平山县","钢铁","河北敬业钢铁有限公司","8-9号2*128平米烧结机","256平方米","新建脱硫设施",{"v":0.7,"d":"70%"},null,5300,{"$nulls":5},"2014.12完成，正在进行消缺，2015年3月正式投运"]
[16,"平山县","电力","河北西柏坡发电有限责任公司","1-4号发电机组","4*330MW","脱硫塔增容提效改造",{"v":0.98,"d":"98%"},907.2,18616,{"$nulls":5},"2015年12月"]
[17,"赞皇县","建筑陶瓷","河北汇泽瓷业有限公司","干燥塔、干燥窑","年产600万平方米陶瓷地板砖","新建双碱法脱硫设施",80,91.48,1100,{"$nulls":3},1100,null,"2015年5月"]
[18,"赞皇县","建筑陶瓷","赞皇县润德陶瓷制品有限公司","干燥塔、干燥窑","年产600万平方米内墙砖","新建双碱法脱硫设施",80,105.88,1400,{"$nulls":3},1400,null,"2015年11月"]
["注  治理措施：填写新建脱硫设施或已建脱硫设施改造"]
["    对于新建脱硫设施，应同时注明新建设施的脱硫方式"]
["    对于已建脱硫设施改造，应同时注明改造前的脱硫方式及改造后的脱硫方式"]