{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附表9"],"not_rendered":{"external_links":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附表9","index":0,"n_rows":18,"n_cols":16,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,15],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,5,2,8],[2,9,3,9],[2,10,2,14],[2,15,3,15],[4,3,8,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件10"]
["石家庄市2015年重点行业清洁生产技术改造项目清单"]
["序号","市（县）","所属行业","企业名称","工作内容","减排量（吨/年）",{"$nulls":3},"总投资（万元）","其中（万元）",{"$nulls":4},"完成时间"]
[{"$nulls":4},"清洁生产技术改造","烟粉尘（吨/年）","二氧化碳（吨/年）","氮氧化物（吨/年）","挥发性有机物（吨/年）",null,"中央资金","省级财政资金","地市财政资金","业主单位自筹","银行贷款"]
[1,"行唐县",null,"石家庄玉晶玻璃有限公司","4条玻璃生产线脱硫项目（采用“石灰石-石膏”湿法脱硫工艺，通过玻璃熔窑烟气大面积与含石灰石的吸收液充分接触，使烟气中的二氧化硫溶解于水并与吸收剂氧化反应生成石膏，从而降低二氧化硫的浓度。）",{"$nulls":4},3466,{"$nulls":3},3466,null,"2015-06-02"]
[2,"行唐县",null,null,"4条玻璃生产线脱硝项目（利用SCR脱硝工艺，利用氨对NOX的还原功能，在催化剂的作用下将烟气中的NOX(主要是NO)还原为对大气没有影响的N2和水。）",null,null,7520,null,5600,{"$nulls":3},5600,null,"2015-06-03"]
[3,"行唐县",null,null,"高压静电除尘及布袋式除尘项目（利用布袋除尘器在原料、上煤、熔化、成品等工段收集粉尘减少无组织排放；利用高压静电除尘对4条线外排烟气中的粉尘进行处理，减少粉尘污染。）",1550,{"$nulls":3},2400,{"$nulls":3},2400,null,"2015-06-04"]
[4,"行唐县",null,null,"4条生产线煤气回收利用项目（通过引风机将在换火过程中外排的煤气收集，通过煤气回收装置将外排的煤气重新利用，减少污染。）",200,800,null,null,620,{"$nulls":3},620,null,"2015-06-05"]
[5,"行唐县",null,null,"叉车改造项目（对生产所用的35台柴油叉车全部改为电动叉车，减少尾气排放）",{"$nulls":4},2450,{"$nulls":3},2450,null,"2015-12-02"]
[6,"赞皇县","钢铁","赞皇县浩润精密铸造有限公司","建设一台1×20t/h次中温次中压纯燃煤气锅炉，配1×3MW纯凝气轮发电机组，制水系统和水冷却系统及附属设施",{"$nulls":4},2160,{"$nulls":5},"2015-12-03"]
[7,"赞皇县","建材","河北浩锐陶瓷制品有限公司","更新现有旋风除尘、脱硫塔；棚化原料储存区；拆除原有不符合节能要求除尘器，新增旋风式除尘器、喷雾洗涤除尘；增设新式脉冲除尘器",165,{"$nulls":3},2200,{"$nulls":5},"2015-12-04"]
[8,"赞皇县","建材","赞皇县润德陶瓷制品有限公司","更新现有旋风除尘、电捕焦油除尘器和脱硫塔；棚化原料储存区；拆除原有不符合节能要求除尘器，新增旋风式除尘器、喷雾洗涤除尘；增设新式脉冲除尘器",130,{"$nulls":3},1900,{"$nulls":5},"2015-12-05"]
[9,"赞皇县","建材","赞皇县金隅水泥有限公司","1、矿山抑尘项目。2、生产车间，物料堆场、皮带走廊等棚化密闭项目。3、全厂收尘器升级改造项目。            ",120,{"$nulls":3},5564,{"$nulls":5},"2015-12-06"]
[10,"赞皇县","建材","石家庄市济河特种水泥有限公司矿粉分公司","主要建筑为生产车间、试验室、宿办楼，主要生产设备为：JRM33.31型立磨及其它辅助耗能设备，共计16台套。",{"$nulls":4},1245,{"$nulls":5},"2015-12-07"]
[11,"赞皇县","建材","赞皇县腾宇陶瓷制品有限公司","更新现有旋风除尘、电捕焦油除尘器和脱硫塔；棚化原料储存区；拆除原有不符合节能要求除尘器，新增旋风式除尘器、喷雾洗涤除尘；增设新式脉冲除尘器",160,{"$nulls":3},2200,{"$nulls":5},"2015-12-08"]
[12,"赞皇县","集中供热","石家庄市兴赞供热服务有限公司","燃煤锅炉烟气脱硫治理。电气控制系统、烟气降温系统、脱硫塔系统、石灰乳制备系统、脱硫浆液循环处理系统。",{"$nulls":4},800,{"$nulls":5},"2015-12-09"]
[13,"循环化工园区","内燃机零部件","石家庄金刚内燃机零部件集团有限公司","对非道路车辆发动机进行油改天然气技术改造（第一期）",46,33,8.4,4.5,3300,{"$nulls":5},"2016-12-01"]
[14,"赵县","化工","河北兴柏药业集团有限公司","1. 能源计量仪表完善及改造：基于目前的能源计量仪表现状，对必要的能源管线实现计量仪表的安装以及改造；\n2. 供配电系统的改造：目前配电系统大多设备需要更新，为了实现对电力的全面监控，将实现全厂高低压配电系统的全面监控。\n3. 能源数据采集系统建设：实现能源计量数据的全面集中数据采集，实现数出一门，统一管理。包括对原有系统的改造以及增加新的数据采集站等。\n4. 能源系统实时监控系统：实现对全厂生产设备的能源使用过程的实时监控，实现统一能源监控调度中心。\n5. 能源数据分析系统：基于能源实时历史数据，实现能源绩效分析，通过数据分析的手段，实现能源平衡的可视化。\n6. 能源网络系统改造：基于目前公司骨干网，针对能源管理中心系统以及未来全面的生产管理系统功能，建设能源网络，实现能源管理的扁平化和直接化。\n7. 能源调度管理中心的建设：本项目将建设能源调度管理中心，实现对系统的实时能源调度和集中能源管理中心。\n8. 能源管理制度和能源管理工作流程的建设：伴随能源管理中心的建设，兴柏药业将按照能源管理体系的要求，根据公司工艺系统的业务流程的特点，梳理和制定能源管理制度以及相关工作流程，实现能源管理体系与能源管理中心的同期建设。",30,20,50,null,3100,{"$nulls":3},1500,null,"2016-11-01"]